Budowa :	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyręblin II
	
	                       Roboty drogowe
	 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	Data : 2007-06-27	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	a.	ELEMENT :    Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego masą asfaltową w ilości 50 kg/m2
		+wyrównanie zaniżenie  ( 900mb * 3,5m=3150m2*0,05t/m2 = 157,5t + 10t	
	Symbol :  000

	1.	KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa	 167,500	t	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
	 
		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i
		zagęszczenie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		900*3,5*0,05+10 =	 167,500
	 
		Razem obmiar =	 167,500
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,04000	r-g	..........................	...............................
					Masy mineral.-asfalt.do nawierzch.drogow.	  1,01500	t	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)	  0,02800	m-g	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)	  0,02800	m-g	..........................	...............................
					Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	  0,05600	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	                       Roboty drogowe
	 
	Data : 2007-06-27	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	b.	ELEMENT :   Ułożenie warstwy scieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grub. 4 cm	
	Symbol :  000

	2.	KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa	3 150,000	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
	 
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
		grubości: 3 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,03230	r-g	..........................	...............................
					Masy min.-asf.grysowe-warstwa ścieralna	  0,07650	t	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)	  0,00570	m-g	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)	  0,00570	m-g	..........................	...............................
					Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	  0,00570	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	3.	KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa	3 150,000	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
	 
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,00970	r-g	..........................	...............................
					Masy min.-asf.grysowe-warstwa ścieralna	  0,02550	t	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)	  0,00190	m-g	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)	  0,00190	m-g	..........................	...............................
					Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	  0,00190	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	                       Roboty drogowe
	 
	Data : 2007-06-27	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	c.	ELEMENT :   Formowanie poboczy z ziemi dowiezionej z odl. do 5 km ( średnia gr. 10 cm)   ( 900m * 0,5m *2
		*0,1m)	
	Symbol :  000

	4.	KNR  201-0211-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 90,000	m3	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
	 
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
		hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie
	kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,03520	r-g	..........................	...............................
					Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)	  0,05200	m-g	..........................	...............................
					Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)	  0,02540	m-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,17480	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	5.	KNR  201-0214-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 90,000	m3	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
	 
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,03360	r-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,19600	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	6.	KNR  201-0235-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 90,000	m3	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
	 
		Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami  55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi
		dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,07250	r-g	..........................	...............................
					Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)	  0,04330	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	.......................